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I.IZMJENA I DOPUNA

POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA
 PREDMET NABAVE: -izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje kuće namijenjene uspostavi usluge organiziranog stanovanja na građevinskoj čestici 480/10 k.o. Dugo Selo II u Ulici grada Biograda n/m u Dugom Selu 
Mijenja se  iz točka 2. OPIS PREDMETA NABAVAE sljedeće:
Umjesto manjeg stan na katu, potrebno je predvidjeti u prostoru do 30m2 ured voditeljice Podružnice organiziranog stanovanja Dugo Selo za pohranu dokumentacije i održavanje sastanaka.
Objekt javne i društvene namjene trebao bi imati ukupnu neto površinu do 300 m2. Naručitelj je predvidio zidane građevine.
Sada glasi: Uz stan na katu, potrebno je predvidjeti u prostoru do 30 m2 prostor za zaposlenike  organiziranog stanovanja Dugo Selo za pohranu dokumentacije i održavanje sastanaka.

Objekt javne i društvene namjene trebao bi imati ukupnu neto površinu do 300 m2, odnosno bruto 400 

m2. Naručitelj je predvidio zidane građevine.

TLOCRTNI I VISINSKI ELEMENTI ZGRADE, NAMJENA I DISPOZICIJA PROSTORA

Umjesto: Planirana neto površina iznosi do 300 m2, uz sljedeće uvjete propisane Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga :

-
zgrada u kojoj se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge u prostoru pružatelja usluga mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva

-
prostorije danju moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama

-
osigurati zaštitu od izravnog prodiranja sunčevih zraka u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici, a u spavaonicama treba osigurati mogućnost zamračenja

-
u prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici u pravilu se osigurava prirodno prozračivanje, iznimno u prostorijama s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem potrebno je osigurati mehaničku ventilaciju

-
u spavaonicama koje ne smiju biti prolazne i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti 20° C – 28° C

-
visina prostorija mora iznositi najmanje 240 cm, iznimno, može se koristiti i prostor niži od 240 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom

-
mora imati instalaciju za dovod vode i odvodnju otpadnih voda, električnu instalaciju, pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži i internetu za sve vrste socijalnih usluga, 

-
mora imati važeće isprave o pregledu, ispitivanju i provjeri ispravnosti električnih instalacija te ako je primjenjivo ovisno o opremljenosti prostora: gromobranske instalacije, sustav za grijanje i pripremu tople vode, zdravstvene ispravnosti vode koja se ne isporučuje iz javne vodoopskrbe, vodonepropusnosti sabirne jame ako objekt nije spojen na kanalizaciju, dimnjaka te nepropusnosti plinskih instalacija

-
u prostorijama koje služe za održavanje osobne higijene i fizioloških potreba korisnika i radnika, pripremu obroka, pranje rublja i čišćenje mora se omogućiti korištenje tekuće tople i hladne vode s odvodnjom

-
okoliš i vanjski izgled zgrade moraju biti uređeni i osvijetljeni

-
zaštita od požara provodi se sukladno posebnim propisima

-
zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ovisno o vrsti usluge i korisničkoj skupini mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima

-
ako zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom sukladno propisima iz područja graditeljstva

-
prilikom izgradnje stubišta, isto treba imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom

-
podovi u prostorijama u kojima se pružaju usluge ne smiju biti klizavi, te podovi i zidovi u zahodu i kupaonici moraju biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava

-
za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive u pravilu se osigurava zasebna prostorija, a iznimno se može koristiti i drugi primjereni prostor

-
stambena jedinica mora imati plan evakuacije

-
stambena jedinica u kojoj se pružaju usluge za korisnike smanjene pokretljivosti i korisnike koji koriste pomagala za pokretljivost mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup, kretanje i boravak u prostoru kao i pokretnim korisnicima

-
stambena jedinica mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima kao što su: spavaonice, prostor za dnevni odmor koji može biti povezan s prostorijom za pripremu i serviranje hrane te pranje posuđa, kupaonicu i toalet, te prostor za održavanje čistoće rublja
-  potrebno je osigurati prostoriju za potrebe radnika sa sanitarnim čvorom

-
stambena jedinica mora imati odgovarajući prostor za skladištenje prehrambenih proizvoda odvojen od prostora namijenjenog za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu koji mogu biti u sklopu kuhinje, odnosno sanitarnog čvora ili druge odgovarajuće prostorije

-
mora imati funkcionalnu i pristupačnu kupaonicu (walk in) i toalet.

-
prostor za održavanje čistoće rublja može biti organiziran u sklopu kupaonice

-
spavaonice mogu biti najviše dvokrevetne te ne smiju biti prolazne

-
oprema i namještaj moraju odgovarati namjeni pojedine prostorije te biti primjereni dobi i vrsti oštećenja korisnika

-
osigurati odgovarajući broj stolaca, stolova i polica ili ormara za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive

-
u stambenom prostoru u kojem se pruža usluga organiziranog stanovanja mora se osigurati potrebna oprema za vođenje i odlaganje evidencije i dokumentacije za radnike koji izvode aktivnosti s korisnicima, te ormar koji se može zaključati za pohranjivanje lijekova

-
u spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola, osim uz suglasnost korisnika odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

-
u stambenom prostoru potrebno je osigurati odgovarajući broj vatrogasnih aparata sukladno posebnom propisu

-
za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost mora se osigurati primjereni razmak između ležajeva

-
za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke

-
predvidjeti LED rasvjetu uz ugradnju senzornog osvjetljenja 
Sada glasi:
Planirana neto površina iznosi do 300 m2 (bruto 400m2). uz sljedeće uvjete propisane Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga :

-
zgrada u kojoj se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge u prostoru pružatelja usluga mora ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima iz područja graditeljstva

-
prostorije danju moraju biti osvijetljene prirodnim izvorom svjetlosti, a noću umjetnim izvorom svjetlosti koji osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama

-
osigurati zaštitu od izravnog prodiranja sunčevih zraka u spavaonicama i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici, a u spavaonicama treba osigurati mogućnost zamračenja

-
u prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici u pravilu se osigurava prirodno prozračivanje, iznimno u prostorijama s nedovoljnim prirodnim prozračivanjem potrebno je osigurati mehaničku ventilaciju

-
u spavaonicama koje ne smiju biti prolazne i prostorijama u kojima se zadržavaju korisnici i radnici temperatura prostora mora biti 20° C – 28° C

-
visina prostorija mora iznositi najmanje 240 cm, iznimno, može se koristiti i prostor niži od 240 cm, ako je funkcionalan i ispunjava ostale uvjete propisane ovim Pravilnikom

-
mora imati instalaciju za dovod vode i odvodnju otpadnih voda, električnu instalaciju, pristup fiksnoj ili mobilnoj telefonskoj mreži i internetu za sve vrste socijalnih usluga, 

-
mora imati važeće isprave o pregledu, ispitivanju i provjeri ispravnosti električnih instalacija te ako je primjenjivo ovisno o opremljenosti prostora: gromobranske instalacije, sustav za grijanje i pripremu tople vode, zdravstvene ispravnosti vode koja se ne isporučuje iz javne vodoopskrbe, vodonepropusnosti sabirne jame ako objekt nije spojen na kanalizaciju, dimnjaka te nepropusnosti plinskih instalacija

-
u prostorijama koje služe za održavanje osobne higijene i fizioloških potreba korisnika i radnika, pripremu obroka, pranje rublja i čišćenje mora se omogućiti korištenje tekuće tople i hladne vode s odvodnjom

-
okoliš i vanjski izgled zgrade moraju biti uređeni i osvijetljeni

-
zaštita od požara provodi se sukladno posebnim propisima

-
zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ovisno o vrsti usluge i korisničkoj skupini mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima, te radnih i pomoćnih prostorija namijenjenih radnicima

-
ako zgrada ili dio zgrade u kojoj se pružaju usluge ima balkon ili terasu, oni moraju biti ograđeni ogradom sukladno propisima iz područja graditeljstva

-
prilikom izgradnje stubišta, isto treba imati ogradu i rukohvate cijelom dužinom

-
podovi u prostorijama u kojima se pružaju usluge ne smiju biti klizavi, te podovi i zidovi u zahodu i kupaonici moraju biti od materijala koji ne propušta vodu, lako se čisti i održava

-
za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive u pravilu se osigurava zasebna prostorija, a iznimno se može koristiti i drugi primjereni prostor

-
stambena jedinica mora imati plan evakuacije

-
stambena jedinica u kojoj se pružaju usluge za korisnike smanjene pokretljivosti i korisnike koji koriste pomagala za pokretljivost mora osiguravati tim korisnicima nesmetan pristup, kretanje i boravak u prostoru kao i pokretnim korisnicima

-
stambena jedinica mora imati potreban broj funkcionalno raspoređenih prostorija namijenjenih korisnicima kao što su: spavaonice, prostor za dnevni odmor koji može biti povezan s prostorijom za pripremu i serviranje hrane te pranje posuđa, kupaonicu i toalet, te prostor za održavanje čistoće rublja

-  potrebno je osigurati prostoriju za potrebe radnika sa sanitarnim čvorom

-
stambena jedinica mora imati odgovarajući prostor za skladištenje prehrambenih proizvoda odvojen od prostora namijenjenog za skladištenje sredstava za čišćenje i osobnu higijenu koji mogu biti u sklopu kuhinje, odnosno sanitarnog čvora ili druge odgovarajuće prostorije

-
mora imati funkcionalnu i pristupačnu kupaonicu (walk in) i toalet.

-
prostor za održavanje čistoće rublja može biti organiziran u sklopu kupaonice

-
spavaonice mogu biti najviše dvokrevetne te ne smiju biti prolazne

-
oprema i namještaj moraju odgovarati namjeni pojedine prostorije te biti primjereni dobi i vrsti oštećenja korisnika

-
osigurati odgovarajući broj stolaca, stolova i polica ili ormara za pripremu i vođenje evidencije te čuvanje dokumentacije i arhive

-
u stambenom prostoru u kojem se pruža usluga organiziranog stanovanja mora se osigurati potrebna oprema za vođenje i odlaganje evidencije i dokumentacije za radnike koji izvode aktivnosti s korisnicima, te ormar koji se može zaključati za pohranjivanje lijekova

-
u spavaonicu se ne mogu smještavati korisnici različitog spola, osim uz suglasnost korisnika odnosno njegovog zakonskog zastupnika.

-
u stambenom prostoru potrebno je osigurati odgovarajući broj vatrogasnih aparata sukladno posebnom propisu

-
za korisnike koji se kreću uz pomoć pomagala za pokretljivost mora se osigurati primjereni razmak između ležajeva

-
za nepokretne korisnike potrebno je osigurati stolove za serviranje jela u krevetu, a ako je to potrebno, iznad ležaja ugrađuju se hvataljke

-
predvidjeti LED rasvjetu uz ugradnju senzornog osvjetljenja

NAMJENA KUĆE

 Umjesto:

Namjena kuće bit će organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom u prizemlju i na katu. Na katu bi se nalazio i uredski prostor voditeljice Podružnice. U odnosu na planiranu namjenu predviđa se izgradnja stambenih građevina na sljedeći način:

Planira se izgradnja objekta s glavnim ulazom orijentiranim na ulicu. Ispred ulaza potrebno je osigurati propisani broj parkirnih mjesta za automobile. Iza objekta planira se izgradnja „zelene terase“ za boravak korisnika u prirodi uz postavljanje malog vrta na povišenim gredicama, natkrivene sjenice, roštilja, vrtne kućice, koša za košarku ili golova i sl. Navedeno ne ulazi u izračun ukupne površine.

U prizemlju objekta planira se izgradnja komfornog stana u potpunosti prilagođenog  osobama s invaliditetom što uključuje maksimalnu pristupačnost svim prostorijama s dovoljno prostora za kretanje u invalidskim kolicima. Stan bi trebao imati sljedeće prostorije: ulazni hodnik, dnevnu sobu s kuhinjom i blagovaonicom, ostavu/spremište, 3 spavaće sobe (dvije dvokrevetne i jednu jednokrevetnu), 1 kupaonicu s wc-om i zasebni toalet. Prilikom planiranja objekta predvidjeti povezanost kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka te spavaće sobe sa sanitarnim čvorom. Predvidjeti ugradbene garderobne ormare gdje je to god moguće. Također predvidjeti zaštitne ograde na balkonima ili terasama. Predvidjeti prostoriju za tehničke instalacije (sustav grijanja i slično) te prostoriju za praonicu rublja (praonica, peglaonica i sušionica). Sa zapadne strane zgrade  predvidjeti izlaz  u dvorišni dio.

Kapacitet stambene jedinice je 5 korisnika. 

Na katu planirati izgradnja komfornog stana prilagođen pokretnim  osobama s invaliditetom. Stan bi trebao imati sljedeće prostorije: ulazni hodnik, dnevnu sobu s kuhinjom i blagovaonicom, ostavu/spremište, 3 spavaće sobe (dvije dvokrevetne i jednu jednokrevetnu), 1 kupaonicu s wc-om i zasebni toalet. Prilikom planiranja objekta predvidjeti povezanost kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka te spavaće sobe sa sanitarnim čvorom. Predvidjeti ugradbene garderobne ormare gdje je to god moguće. Također predvidjeti zaštitne ograde na balkonima ili terasama. Kapacitet stambene jedinice je 5 korisnika.

Uz stambenu jedinicu na katu bi trebalo predvidjeti uredski prostor za voditeljicu podružnice organiziranog stanovanja s uredskom opremom (stol, stolice, ormar za odlaganje dokumentacije..) manji sanitarni čvor i  čajnu  kuhinjicu. 

Predvidjeti centralni sustav grijanja, uz pomoć dizalica topline za grijanje i klimatizaciju prostorija. Predvidjeti mogućnost ugradnje solarnih panela.

Priprema potrošne tople vode se predviđa uređajem za grijanje. Ovisno o odabranom načinu grijanja potrebno je u prizemlju kuće predvidjeti odgovarajući prostor za smještaj sustava grijanja i pripreme tople vode.

Na svim prozorima predvidjeti komarnike i adekvatnu zaštitu od sunčane svjetlosti.  Predvidjeti ugradnju portafona za obje  etaže. 

 Sada  glasi:
Namjena kuće bit će organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom u prizemlju i na katu s zasebnim prostorijama za zaposlenike. U odnosu na planiranu namjenu predviđa se izgradnja stambenih građevina na sljedeći način:

Planira se izgradnja objekta s glavnim ulazom orijentiranim na ulicu. Ispred ulaza potrebno je osigurati propisani broj parkirnih mjesta za automobile. Iza objekta planira se izgradnja „zelene terase“ za boravak korisnika u prirodi uz postavljanje malog vrta na povišenim gredicama, natkrivene sjenice, roštilja, vrtne kućice, koša za košarku ili golova i sl. Navedeno ne ulazi u izračun ukupne neto površine.

U prizemlju objekta planira se izgradnja komfornog stana u potpunosti prilagođenog  osobama s invaliditetom što uključuje maksimalnu pristupačnost svim prostorijama s dovoljno prostora za kretanje u invalidskim kolicima. Stan bi trebao imati sljedeće prostorije: ulazni hodnik, dnevnu sobu s kuhinjom i blagovaonicom, ostavu/spremište, 3 spavaće sobe (dvije dvokrevetne i jednu jednokrevetnu), 1 kupaonicu s WC-om i zasebni toalet. Prilikom planiranja objekta predvidjeti povezanost kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka u tkz. otvoreni tlocrt. Predvidjeti ugradbene garderobne ormare gdje je to god moguće. Također predvidjeti zaštitne ograde na balkonima ili terasama. Predvidjeti prostoriju za tehničke instalacije (sustav grijanja i slično) te prostoriju za zaposlenike sa zasebnim manjim sanitarnim čvorom. Sa zapadne strane zgrade  predvidjeti izlaz  u dvorišni dio.

Kapacitet stambene jedinice je 5 korisnika. 

Na katu planirati izgradnju komfornog stana prilagođenog pokretnim  osobama s invaliditetom. . Stan bi trebao imati sljedeće prostorije: ulazni hodnik, dnevnu sobu s kuhinjom i blagovaonicom, ostavu/spremište, 3 spavaće sobe (dvije dvokrevetne i jednu jednokrevetnu), 1 kupaonicu s WC-om i zasebni toalet. Prilikom planiranja objekta predvidjeti povezanost kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka u tkz. otvoreni tlocrt. Predvidjeti ugradbene garderobne ormare gdje je to god moguće. Također predvidjeti zaštitne ograde na balkonima ili terasama. Predvidjeti prostoriju za tehničke instalacije (sustav grijanja i slično) te prostoriju za zaposlenike sa zasebnim manjim sanitarnim čvorom. Kapacitet stambene jedinice je 5 korisnika.

Predvidjeti centralni sustav grijanja, uz pomoć dizalica topline za grijanje i klimatizaciju prostorija. Predvidjeti mogućnost ugradnje solarnih panela.

Priprema potrošne tople vode se predviđa uređajem za grijanje. Ovisno o odabranom načinu grijanja potrebno je u prizemlju kuće predvidjeti odgovarajući prostor za smještaj sustava grijanja i pripreme tople vode.

Na svim prozorima predvidjeti komarnike i adekvatnu zaštitu od sunčane svjetlosti.  Predvidjeti ugradnju portafona za obje  etaže. 

IDEJNO RJEŠENJE

Umjesto:
4. Izrada elaborata koji prethode izradi glavnog projekta:

-elaborat zaštite na radu

-elaborat zaštite od požara

-elaborat zaštite od buke

-geomehanički elaborat
Sada glasi:
4. Izrada elaborata koji prethode izradi glavnog projekta:

-elaborat zaštite od požara

-elaborat zaštite od buke

-geomehanički elaborat
GLAVNI PROJEKT

Glavni projekt se sastoji od sljedećih dijelova projekta za građevinsku dozvolu:

Umjesto:
a)
Arhitektonski projekt, s uključenim:
prikazom mjera zaštite od požara,

b)
Građevinski projekt – statički proračun konstrukcije,

c)
Građevinski projekt – vodovoda i kanalizacije,

d)
Građevinski projekt – racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevine,

e)
Strojarski projekt – grijanje, hlađenje i ventilacija,

f)
Elektrotehnički projekt – rasvjeta, slaba struja, jaka struja, gromobranske instalacije,

g)
projekt unutrašnjeg opremanja objekta

h)
izrada geodetskih usluga do ishođenja građevinske dozvole.

Ponuditelj je dužan izraditi plan izvođenja radova prema ovoj shemi: 

•
Idejni projekt 
- 15 do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora

•
Glavni projekt
- 30 kalendarskih dana  od ishođenih posebnih uvjeta priključenja 

•
Izvedbeni projekt – 30 kalendarskih dana od ishođenja pravomoćnih građevinskih dozvola

Glavni projekt se izrađuje u 3 tiskana primjerka koji se isporučuje Naručitelju te se isti isporučuje i u digitalnom formatu u pdf-u.
Sada glasi:
Glavni projekt se sastoji od sljedećih dijelova projekta za građevinsku dozvolu:

a)
Arhitektonski projekt, s uključenim:

-
prikazom mjera zaštite od požara,

-
prikazom mjera zaštite od buke,

-
prikazom mjera zaštite na radu,

-
prikazom mjera toplinske zaštite,

b)
Građevinski projekt – statički proračun konstrukcije,

c)
Građevinski projekt – vodovoda i kanalizacije,

d)
Građevinski projekt – racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevine,

e)
Strojarski projekt – grijanje, hlađenje i ventilacija,

f)
Elektrotehnički projekt – rasvjeta, slaba struja, jaka struja, gromobranske instalacije,solari
g)
izrada geodetskih usluga do ishođenja građevinske dozvole.

Ponuditelj je dužan izraditi plan izvođenja radova prema ovoj shemi: 

•
Idejni projekt 
- 15 do 20 kalendarskih dana od dana sklapanja Ugovora

•
Glavni projekt
- 40 kalendarskih dana  od ishođenih posebnih uvjeta priključenja 

•
Izvedbeni projekt – 30 kalendarskih dana od ishođenja pravomoćnih građevinskih dozvola

Glavni projekt se izrađuje u 3 tiskana primjerka koji se isporučuje Naručitelju te se isti isporučuje i u digitalnom formatu u pdf-u.
IZVEDBENI PROJEKT

Umjesto:
Ponuditelj je dužan angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom na izradi dokumentacije koja je predmet ovog predmeta nabave.

Ovlašteni stručnjaci dužni su se odazvati  koordinacijskim sastancima. Glavni projektant dužan je prisustvovati svakom koordinacijskom sastanku, a ostali stručnjaci po potrebi. Koordinacijski sastanci održavati će se najmanje jednom tjedno u prostorijama Naručitelja.
Izrađenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u 4 printana primjerka i u digitalnom formatu (excell,dwg,word,pdf).
Sada glasi:
Ponuditelj je dužan angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim iskustvom na izradi dokumentacije koja je predmet ovog predmeta nabave.

Ovlašteni stručnjaci dužni su surađivati s naručiteljem. Glavni projektant dužan je prisustvovati svakom koordinacijskom sastanku, a ostali stručnjaci po potrebi. Koordinacijski sastanci održavati će se najmanje jednom tjedno u prostorijama Naručitelja.

Izrađenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u 3 printana primjerka i u digitalnom formatu (excell,dwg,word,pdf).

3. UVJETI NABAVE
Umjesto:

2.  Iskustvo stručnjaka (IS)

Naručitelj kao drugi kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje specifično iskustvo Stručnjaka 1 i Stručnjaka 2,  a koje je ponuditelj nominirao u ponudi na okolnost ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz točke 

Određivanjem ovog kriterija Naručitelj osigurava da stručnjak koji će biti angažirani na izvršenju usluge može na temelju specifičnih referenci povezanih s predmetom nabave prepoznati sve rizike kao i ostale zahtjeve koji proizlaze iz tražene usluge koja je predmet ove nabave.

Bodovanje stručnjaka prikazano je tablicom u nastavku: 

	Naziv stručnjaka
	Opis specifičnog iskustva
	Broj projekata
	Broj bodova

	Stručnjak 1. ovlašteni arhitekt
	Broj izvršenih usluga na izradi glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene minimalne bruto površine 500 m2, na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji projektanta arhitektonskog projekta
	1
	2

	
	
	2
	5

	
	
	3
	8

	
	
	4
	12

	
	
	5 i više
	15


	Naziv stručnjaka
	Opis specifičnog iskustva
	Broj projekata
	Broj bodova

	Stručnjak 2. ovlašteni inženjer građevine
	Broj izvršenih usluga na izradi glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene minimalne bruto površine 500 m2, na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji projektanta građevinskog projekta
	1
	2

	
	
	2
	5

	
	
	3
	8

	
	
	4
	12

	
	
	5 i više
	15


Sada glasi:

2.  Iskustvo stručnjaka (IS)

Naručitelj kao drugi kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude određuje specifično iskustvo Stručnjaka 1 i Stručnjaka 2,  a koje je ponuditelj nominirao u ponudi na okolnost ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz točke 

Određivanjem ovog kriterija Naručitelj osigurava da stručnjak koji će biti angažirani na izvršenju usluge može na temelju specifičnih referenci povezanih s predmetom nabave prepoznati sve rizike kao i ostale zahtjeve koji proizlaze iz tražene usluge koja je predmet ove nabave.

Bodovanje stručnjaka prikazano je tablicom u nastavku: 

	Naziv stručnjaka
	Opis specifičnog iskustva
	Broj projekata
	Broj bodova

	Stručnjak 1. ovlašteni arhitekt
	Broj izvršenih usluga na izradi glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene minimalne bruto površine 300 m2, na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji projektanta arhitektonskog projekta
	1
	2

	
	
	2
	5

	
	
	3
	8

	
	
	4
	12

	
	
	5 i više
	15


	Naziv stručnjaka
	Opis specifičnog iskustva
	Broj projekata
	Broj bodova

	Stručnjak 2. ovlašteni inženjer građevine
	Broj izvršenih usluga na izradi glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene minimalne bruto površine 300 m2, na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji projektanta građevinskog projekta
	1
	2

	
	
	2
	5

	
	
	3
	8

	
	
	4
	12

	
	
	5 i više
	15


4. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST
1.Iskustvo potrebno za izvršenje ugovora

Umjesto:

Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najmanje 1 (jednom), a najviše 2 (dvije) uredno izvršene usluge čija je vrijednost bez PDV-a kumulativno jednaka ili veća od 26.000,00 EUR.
Sada glasi:
Ovaj uvjet ponuditelju je dozvoljeno dokazivati s najmanje 1 (jednom), a najviše 2 (dvije) uredno izvršene usluge čija je vrijednost bez PDV-a kumulativno jednaka ili veća od 26.000,00 EUR. Isto se dokazuje pismenom potvrdom o izvršnoj usluzi od gospodarskog subjekta u kojoj je usluga izvršena, pisana u slobodnoj formi.

2.Podaci o angažiranim tehničkim stručnjacima

 Dodatak:

Gospodarski subjekt dokazuje da ima na raspolaganju ljudske resurse (stručnjake) popisom istih ovjerenim od strane gospodarskog subjekta koji pruža uslugu izrade projektne dokumentacije.
6.ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

        Umjesto:

Krajnji rok za podnošenje ponude je  11.srpnja 2025.g. Otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.

Sada glasi:
Krajnji rok za podnošenje ponude je  18.srpnja 2025.g.  do 18:00 sati otvaranje ponuda održat će se nakon  isteka roka za dostava ponuda u prostorijama naručitelja.

7.3. Ostale obavijesti

Dodatak:
Projektna dokumentacija potrebna nam je za prijavu  na natječaj u sklopu Poziva  „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ 

(referentni broj: PK.6.2.06)  Sukladno propozicijama natječaja  prijave projektnog prijedloga uključuju dovršenu svu projektno-tehničku dokumentaciju te predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.
S poštovanjem,







Ovlaštene osobe Naručitelja
Umjesto:

OBRAZAC 1. PODACI O ISKUSTVU STRUČNJAKA 

STRUČNJAK 2:  ______________________________________________(upisati ime i prezime)

Za potrebe postupka javne nabave izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje kuće namijenjene uspostavi usluge organiziranog stanovanja na građevinskoj čestici 480/10 k.o. Dugo Selo II u Ulici grada Biograda n/m u Dugom Selu
izjavljujemo da naprijed imenovani stručnjak ima sljedeće reference:
Iskustvo stručnjaka 1 – Broj izvršenih usluga na izradi glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene minimalne bruto površine 500 m2, na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji projektanta arhitektonskog projekta
	Red. br.
	Naziv projekta na kojem je stručnjak stekao traženo iskustvo 
	Naziv naručitelja (Naziv poslodavca i/ili ugovorne strane-naručitelja)
	Kontakt podaci naručitelja za provjeru

(broj telefona, e-mail ili sl.)
	Razdoblje pružanja usluge 

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


Napomene: 

· Naručitelj prihvaća i drugačiji oblik obrasca, ali mora sadržavati sve tražene podatke s ovog predloženog obrasca.

· Obrascu treba priložiti dokument iz kojega je nedvojbeno vidljivo traženo iskustvo navedeno u ovom prilogu.
Potvrđujem točnost navedenih podataka i izjavljujem da ću biti na raspolaganju ponuditelju u provedbi ugovora
__________________________________________
Potpis stručnjaka
Sada glasi:

OBRAZAC 1. PODACI O ISKUSTVU STRUČNJAKA 

STRUČNJAK 2:  ______________________________________________(upisati ime i prezime)

Za potrebe postupka javne nabave izrade projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje kuće namijenjene uspostavi usluge organiziranog stanovanja na građevinskoj čestici 480/10 k.o. Dugo Selo II u Ulici grada Biograda n/m u Dugom Selu

izjavljujemo da naprijed imenovani stručnjak ima sljedeće reference:
Iskustvo stručnjaka 2 – Broj izvršenih usluga na izradi glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta za izgradnju i/ili rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene minimalne bruto površine 500 m2, na kojima je navedeni stručnjak sudjelovao u funkciji projektanta arhitektonskog projekta
	Red. br.
	Naziv projekta na kojem je stručnjak stekao traženo iskustvo 
	Naziv naručitelja (Naziv poslodavca i/ili ugovorne strane-naručitelja)
	Kontakt podaci naručitelja za provjeru

(broj telefona, e-mail ili sl.)
	Razdoblje pružanja usluge 

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	


Napomene: 

· Naručitelj prihvaća i drugačiji oblik obrasca, ali mora sadržavati sve tražene podatke s ovog predloženog obrasca.

· Obrascu treba priložiti dokument iz kojega je nedvojbeno vidljivo traženo iskustvo navedeno u ovom prilogu.

Potvrđujem točnost navedenih podataka i izjavljujem da ću biti na raspolaganju ponuditelju u provedbi ugovora
__________________________________________
Potpis stručnjaka
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